**Меры предосторожности по печному отоплению**

 Целью предупреждения возникновения пожаров в жилье и связанных с ними последствий, а также возможных случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области в пожароопасный осенне-зимний период,Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание владельцев индивидуального частного жилья и дачных строений на необходимость соблюдения необходимых мер и правил безопасности при пользовании печным отоплением.



Необходимо, чтобы устройство любого отопительного прибора-печи соответствовало определенным правилам:

-Дымовая труба печи при проходе через деревянные чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности трубы, до горючих элементов дома было не менее 38 см;

-Если печь стоит рядом с стеной дома, то между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту печи. Размер отступки должен быть не меньше 13 см при толщине стенок печи в 1/2 кирпича и 32 см при толщине стенок в1/4 кирпича;

-На чердаке дымовая труба не должна иметь «боровов» (горизонтальных участков кладки);

-Следить за исправностью печей и дымоходов. В них не должно быть трещин и щелей;

-Дверцы топок печей должны быть исправны, близ которых на полу размещается железный лист размером 50х70 см. Тогда выпавшие из топки угольки не станут причиной возгорания;

-В чердачном помещении дома деревянная обрешетка вокруг дымовой трубы должна быть удалена на 13 см, а расстояние от топочной дверки до противостоящей стены не менее 1 метра 25 см;

-Своевременно проводить очистку дымоходов от сажи;

-Не размещать для про­сушки в непосредственной близости от печей белье, одежду, горючие вещества и материалы;

-Не допускать установку и пользование самодельными или временными печами без разрешения представителей соответствующих организаций и структур;

-Не разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Такие случаи редки, но они могут привести к ожогам и даже гибели людей;

-Не устанавливать у отопительных приборов емкости с горючими жидкостями;

-Не поручать детям розжиг печей;

Естественно, правильно сложить печь может только мастер-печник. Но недостаточно только иметь печь, отвечающую всем правилам. Необходимо соблюдать правила ее эксплуатации. Не перекаливайте печь.

