**Памятка по печному отоплению**

Материальный ущерб, наносимый пожарами, происшедшими вследствие неправильной эксплуатации кирпичных и металлических печей, может показаться незначительным в сравнении с ущербом от крупных техногенных катастроф. Но число таких происшествий велико: статистика показывает, что на каждые пять пожаров в РФ один случается там, где есть не безопасно используемые печи.

В числе возможных факторов риска общие требования пожарной безопасности к печам включают пункты: использовать вентиляцию (и ей подобные устройства) в качестве дымоходов, сушка и содержание дров, угля, одежды и других горючих материалов ближе, чем на расстоянии метра с четвертью; отопление с использованием не рассчитанного на это топлива; открытые дверцы; эксплуатация неисправных и частично поврежденных печей (о топке поврежденных полностью речь не должна идти вообще).

Периодичность чистки отопительных сооружений определяется интенсивностью их применения и предполагает чистку: сооружений, используемых в процессе готовки блюд (для кухонных плит и других печей) и подверженных долговременной и интенсивной топке – раз в месяц, непрерывно используемых печей – раз в 2 месяца; от сажи отопительных дымоходов раз в 3 месяца; правила пожарной безопасности при эксплуатации печей предусматривают такие моменты: прекращение поддержания огня не менее, чем за 2 часа до окончания рабочего дня (в больницах рекомендовано прекращение процесса за 2 часа до погружения в сон пациентов, в детских учреждениях круглосуточного пребывания – за час до сна детей). Невозможность осуществления топки, если в помещении проводится массовый сбор людей.